Flange Diámetro Nominal 18" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 28" | 711
Diámetro eje de los agujeros | K = | 24 3/4" | 629
Diámetro cara posterior | G = | 21" | 533
Espesor del flanje | B = | 2 3/4" | 60,3
Número de agujeros |  | 24 | 24
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/8" | 34,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 21" | 533
Diámetro interior del taladro | J = | 17. 25 | 438
Altura total | H = | 6 1/4" | 159
Diámetro exterior del cuello | A = | 18. 00 | 457