Flange Diámetro Nominal 5" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 10" | 254
Diámetro eje de los agujeros | K = | 8 1/2" | 216
Diámetro cara posterior | G = | 7 5/16" | 186
Espesor del flanje | B = | 15/16" | 23,8
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 6 7/16" | 164
Diámetro interior del taladro | C = | 5. 66 | 144
Altura total | N = | 1 7/16" | 36,5