> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 24" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 36" | 914
Diámetro eje de los agujeros | K = | 32" | 813
Diámetro cara posterior | G = | 27 1/4" | 692
Espesor del flanje | B = | 3" | 76,2
Número de agujeros |  | 24 | 24
Diametro de los agujeros | L = | 1 7/8" | 47,6
Diámetro exterior cara superior | M = | 27 5/8" | 702
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 6 7/8" | 175
Diámetro exterior del cuello | A = | 24. 00 | 610