> > "F" Espacificaciones según Cliente.

Flange Diámetro Nominal 3/4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 5 1/8" | 130
Diámetro eje de los agujeros | K = | 3 1/2" | 88,9
Diámetro cara posterior | G = | 1 11/16" | 42,9
Espesor del flanje | B = | 1" | 25,4
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 1 3/4" | 44,4
Diámetro interior del taladro | C = | 1. 09 | 27,7
Altura total | N = | 1 3/8" | 34,9
Altura del diámetro del taladro | U = | 7/16" | 11,1
Diámetro de la boca | F = |  |