Flange Diámetro Nominal 10" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 21 1/2" | 546
Diámetro eje de los agujeros | K = | 18 1/2" | 470
Diámetro cara posterior | G = | 12 3/4" | 324
Espesor del flanje | B = | 2 3/4" | 69,8
Número de agujeros |  | 16 | 16
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/2" | 38,1
Diámetro exterior cara superior | M = | 14 1/2" | 358
Diámetro interior del taladro | E = | 10. 88 | 276
Altura total | N = | 4 1/4" | 108
Longitud mínima de la Rosca | T = | 2 13/16" | 71,4