> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 5" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 13" | 330
Diámetro eje de los agujeros | K = | 10 1/2" | 267
Diámetro cara posterior | G = | 7 5/16" | 186
Espesor del flanje | B = | 1 3/4" | 44,4
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/8" | 28,6
Diámetro exterior cara superior | M = | 7 7/16" | 189
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 4 1/2" | 114
Diámetro exterior del cuello | A = | 5. 56 | 141