> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 1/2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 3 3/4" | 95,2
Diámetro eje de los agujeros | K = | 2 5/8" | 66,7
Diámetro cara posterior | G = | 1 3/8" | 34,9
Espesor del flanje | B = | 9/16" | 14,3
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 5/8" | 15,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 1 1/2" | 38,1
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 2 1/16" | 52, 4
Diámetro exterior del cuello | A = | 0. 84 | 21,3