> > "T","E" y "N" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 16" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 32 1/2" | 826
Diámetro eje de los agujeros | K = | 27 3/4" | 705
Diámetro cara posterior | G = | 18 1/2" | 470
Espesor del flanje | B = | 5 3/4" | 146
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 2 5/8" | 66,7
Diámetro exterior cara superior | M = | 21 3/4" | 552
Diámetro interior del taladro | E = |  |
Altura total | N = |  |
Longitud mínima de la Rosca | T = |  |