Flange Diámetro Nominal 2 1/2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 7 1/2" | 190
Diámetro eje de los agujeros | K = | 5 7/8" | 149
Diámetro cara posterior | G = | 4 1/8" | 105
Espesor del flanje | B = | 1" | 25,4
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 3 15/16" | 100
Diámetro interior del taladro | J = | 2. 47 | 62,7
Altura total | H = | 2. 88 | 73, 0
Diámetro exterior del cuello | A = | 3" | 76,2