> "U" y "F" Especificaciones según Cliente.

Flange Diámetro Nominal 16" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 27" | 686
Diámetro eje de los agujeros | K = | 23 3/4" | 603
Diámetro cara posterior | G = | 18 1/2" | 470
Espesor del flanje | B = | 3" | 76,2
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 5/8" | 41,3
Diámetro exterior cara superior | M = | 19 1/2" | 495
Diámetro interior del taladro | C = | 16. 16 | 410
Altura total | N = | 4 3/16" | 106
Altura del diámetro del taladro | U = |  |
Diámetro de la boca | F = |  |