Flange Diámetro Nominal 4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 10" | 254
Diámetro eje de los agujeros | K = | 7 7/8" | 200
Diámetro cara posterior | G = | 6 3/16" | 157
Espesor del flanje | B = | 1 3/8" | 34,9
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1" | 25,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 5 3/4" | 146
Diámetro interior del taladro | E = | 4. 63 | 118
Altura total | N = | 2" | 50,8
Longitud mínima de la Rosca | T = | 1 7/16" | 36,5