Flange Diámetro Nominal 1 1/2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 7" | 178
Diámetro eje de los agujeros | K = | 4 7/8" | 123,8
Diámetro cara posterior | G = | 2 7/8" | 73,0
Espesor del flanje | B = | 1 1/4" | 31,8
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/8" | 28,6
Diámetro exterior cara superior | M = | 2 3/4" | 69,8
Diámetro interior del taladro | E = | 1. 99 | 50,5
Altura total | N = | 1 3/4" | 44,4
Longitud mínima de la Rosca | T = | 1 1/4" | 31,8