> "U" y "F" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 12" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 20 1/2" | 521
Diámetro eje de los agujeros | K = | 17 3/4" | 451
Diámetro cara posterior | G = | 15" | 381
Espesor del flanje | B = | 2" | 50,8
Número de agujeros |  | 16 | 16
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/4" | 31,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 14 3/4" | 375
Diámetro interior del taladro | C = | 12. 88 | 327
Altura total | N = | 2 7/8" | 73
Altura del diámetro del taladro | U = |  |
Diámetro de la boca | F = |  |