> > > > > > "J" Especificaciones según Cliente

> > > Flange Diámetro Nominal 1" |  | pulg. | mm.
> > > Diámetro exterior | D = | 4 7/8" | 123,8
> > > Diámetro eje de los agujeros | K = | 3 1/2" | 88,9
> > > Diámetro cara posterior | G = | 2" | 50,8
> > > Espesor del flanje | B = | 11/16" | 17,5
> > > Número de agujeros |  | 4 | 4
> > > Diametro de los agujeros | L = | 3/4" | 19,05
> > > Diámetro exterior cara superior | M = | 2 1/8" | 54
> > > Diámetro interior del taladro | J = |  |
> > > Altura total | H = | 2 7/16" | 61,9
> > > Diámetro exterior del cuello | A = | 1. 32 | 33,5