Flange Diámetro Nominal 1" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 4 7/8" | 124
Diámetro eje de los agujeros | K = | 3 1/2" | 88,9
Diámetro cara posterior | G = | 2" | 50,8
Espesor del flanje | B = | 11/16" | 17,5
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 3/4" | 19,0
Diámetro exterior cara superior | M = | 2 1/8" | 54,0
Diámetro interior del taladro | E = | 1. 41 | 35,8
Altura total | N = | 1 1/16" | 27,0
Longitud mínima de la Rosca | T = | 11/16 " | 17,5