Flange Diámetro Nominal 24" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 36" | 914
Diámetro eje de los agujeros | K = | 32" | 813
Diámetro cara posterior | G = | 27 1/4" | 692
Espesor del flanje | B = | 2 3/4" | 69,8
Número de agujeros |  | 24 | 24
Diametro de los agujeros | L = | 1 5/8" | 41,3
Diámetro exterior cara superior | M = | 27 5/8" | 702
Diámetro interior del taladro | J = | 23. 25 | 590,5
Altura total | H = | 6 5/8" | 168
Diámetro exterior del cuello | A = | 24. 00 | 610