Flange Diámetro Nominal 14" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 23" | 584
Diámetro eje de los agujeros | K = | 20 1/4" | 514
Diámetro cara posterior | G = | 16 1/4" | 413
Espesor del flanje | B = | 2 1/8" | 54
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/4" | 31,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 16 3/4" | 425
Diámetro interior del taladro | E = | 14. 19 | 360
Altura total | N = | 3" | 76,2
Longitud mínima de la Rosca | T = | 2 1/2" | 63,5