Flange Diámetro Nominal 16" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 25 1/2" | 648
Diámetro eje de los agujeros | K = | 22 1/2" | 572
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 2 1/4" | 57,2
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/8" | 34,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 19" | 183
Diámetro interior del taladro | V = | 16. 19 | 411
Altura total | O = | 4 3/4" | 121