Flange Diámetro Nominal 24" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 32" | 813
Diámetro eje de los agujeros | K = | 29 1/2" | 749
Diámetro cara posterior | G = | 27 1/4" | 692
Espesor del flanje | B = | 1 7/8" | 47,6
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/4" | 34,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 26 1/8" | 664
Diámetro interior del taladro | C = | 24. 25 | 616
Altura total | N = | 3 1/4" | 82,6
Altura del diámetro del taladro | U = | 2 1/2" | 25,4
Diámetro de la boca | F = | 23. 25 | 590,5