Flange Diámetro Nominal 12" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 24" | 610
Diámetro eje de los agujeros | K = | 21" | 533
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 3 1/8" | 79,4
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/2" | 38,1
Diámetro exterior cara superior | M = | 16 1/2" | 419
Diámetro interior del taladro | V = | 12. 92 | 328
Altura total | O = | 5 5/8" | 143