Flange Diámetro Nominal 3" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 8 1/4" | 209,5
Diámetro eje de los agujeros | K = | 6 5/8" | 168,3
Diámetro cara posterior | G = | 5" | 127
Espesor del flanje | B = | 1 1/4" | 31,8
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 4 5/8" | 117
Diámetro interior del taladro | E = | 3. 63 | 92,2
Altura total | N = | 1 13/16" | 46
Longitud mínima de la Rosca | T = | 1 3/8" | 34,9