Flange Diámetro Nominal 20" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 32" | 813
Diámetro eje de los agujeros | K = | 28 1/2" | 724
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 3 1/2" | 88,9
Número de agujeros |  | 24 | 24
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/4" | 44,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 24" | 610
Diámetro interior del taladro | V = | 20. 25 | 514
Altura total | O = | 6 1/2" | 165