Flange Diámetro Nominal 12" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 19" | 483
Diámetro eje de los agujeros | K = | 17" | 432
Diámetro cara posterior | G = | 15" | 381
Espesor del flanje | B = | 1 1/4" | 31,8
Número de agujeros |  | 12 | 12
Diametro de los agujeros | L = | 1" | 25,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 14 3/8" | 365
Diámetro interior del taladro | J = | 12. 00 | 305
Altura total | H = | 2 1/2" | 114
Diámetro exterior del cuello | A = | 12. 75 | 324