Flange Diámetro Nominal 3" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 7 1/2" | 190
Diámetro eje de los agujeros | K = | 6" | 152
Diámetro cara posterior | G = | 5" | 127
Espesor del flanje | B = | 15/16" | 23,8
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 3/4" | 19,0
Diámetro exterior cara superior | M = | 4 1/4" | 108
Diámetro interior del taladro | J = | 3. 07 | 78,0
Altura total | H = | 2 3/4" | 69,8
Diámetro exterior del cuello | A = | 3. 50 | 88,9