Flange Diámetro Nominal 2 1/2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 9 5/8" | 244
Diámetro eje de los agujeros | K = | 7 1/2" | 190,5
Radio | R = | 7/16" | 7,9
Espesor del flanje | B = | 1 1/8" | 28,6
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/8" | 28,6
Diámetro exterior cara superior | M = | 4 7/8" | 123,8
Diámetro interior del taladro | V = | 2. 97 | 75,4
Altura total | O = | 2 1/2" | 63,5