Flange Diámetro Nominal 2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 8 1/2" | 216
Diámetro eje de los agujeros | K = | 6 1/2" | 165,1
Diámetro cara posterior | G = | 3 5/8" | 92,1
Espesor del flanje | B = | 1 1/2" | 38,1
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1" | 25,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 4 1/8" | 105
Diámetro interior del taladro | C = | 2. 44 | 62,0
Altura total | N = | 2 1/4" | 57,2