Flange Diámetro Nominal 8" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 16 1/2" | 419
Diámetro eje de los agujeros | K = | 13 3/4" | 349
Diámetro cara posterior | G = | 10 3/4" | 270
Espesor del flanje | B = | 2 3/16" | 55,6
Número de agujeros |  | 12 | 12
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/4" | 31,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 10 3/4" | 273
Diámetro interior del taladro | C = | 8. 72 | 221
Altura total | N = | 3" | 76,2