> "U" y "F" Espacificaciones según Cliente.

Flange Diámetro Nominal 4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 12 1/4" | 311
Diámetro eje de los agujeros | K = | 9 1/2" | 241
Diámetro cara posterior | G = | 6 3/16" | 157
Espesor del flanje | B = | 2 1/8" | 54,0
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/8" | 34,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 6 3/8" | 162
Diámetro interior del taladro | C = | 4. 56 | 115,8
Altura total | N = | 3 9/16" | 90,5
Altura del diámetro del taladro | U = |  |
Diámetro de la boca | F = |  |