Flange Diámetro Nominal 6" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 11" | 279
Diámetro eje de los agujeros | K = | 9 1/2" | 241
Diámetro cara posterior | G = | 8 1/2" | 216
Espesor del flanje | B = | 1" | 25,4
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 7 9/16" | 192
Diámetro interior del taladro | J = | 6. 07 | 154
Altura total | H = | 3 1/2" | 88,9
Diámetro exterior del cuello | A = | 6. 62 | 168