> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 10" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 20" | 508
Diámetro eje de los agujeros | K = | 17" | 432
Diámetro cara posterior | G = | 12 3/4" | 324
Espesor del flanje | B = | 2 1/2" | 63,5
Número de agujeros |  | 16 | 16
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/8" | 34,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 13 1/2" | 343
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 6" | 152
Diámetro exterior del cuello | A = | 10. 75 | 273