Flange Diámetro Nominal 8" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 13 1/2" | 313
Diámetro eje de los agujeros | K = | 11 3/4" | 298
Diámetro cara posterior | G = | 10 3/4" | 270
Espesor del flanje | B = | 1 1/4" | 28,6
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 9 11/16" | 246
Diámetro interior del taladro | C = | 8. 72 | 221
Altura total | N = | 1 3/4" | 44,4
Altura del diámetro del taladro | U = | 1 1/4" | 31,7
Diámetro de la boca | F = | 7. 98 | 202,7