Flange Diámetro Nominal 10" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 20" | 508
Diámetro eje de los agujeros | K = | 17" | 432
Diámetro cara posterior | G = | 12 3/4" | 324
Espesor del flanje | B = | 2 1/2" | 63,5
Número de agujeros |  | 16 | 16
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/8" | 34,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 13 1/2" | 343
Diámetro interior del taladro | C = | 10. 88 | 276
Altura total | N = | 3 3/8" | 85,7