Flange Diámetro Nominal 3 1/2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 8 1/2" | 216
Diámetro eje de los agujeros | K = | 7" | 178
Diámetro cara posterior | G = | 5 1/2" | 140
Espesor del flanje | B = | 15/16" | 23,8
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 3/4" | 19
Diámetro exterior cara superior | M = | 4 13/16" | 122
Diámetro interior del taladro | J = | 3. 55 | 90,2
Altura total | H = | 2 13/16" | 71,4
Diámetro exterior del cuello | A = | 4. 00 | 102