Flange Diámetro Nominal 8" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 18 1/2" | 470
Diámetro eje de los agujeros | K = | 15 1/2" | 394
Diámetro cara posterior | G = | 10 3/4" | 270
Espesor del flanje | B = | 2 1/2" | 63,5
Número de agujeros |  | 12 | 12
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/2" | 38,1
Diámetro exterior cara superior | M = | 11 3/4" | 298
Diámetro interior del taladro | E = | 8. 75 | 222
Altura total | N = | 4" | 102
Longitud mínima de la Rosca | T = | 2 1/2" | 63,5