Flange Diámetro Nominal 20" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 33 3/4" | 857
Diámetro eje de los agujeros | K = | 29 1/2" | 749
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 4 1/4" | 108
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 2 1/8" | 54
Diámetro exterior cara superior | M = | 24 1/2" | 622
Diámetro interior del taladro | V = | 20. 25 | 514
Altura total | O = | 8 1/4" | 210