> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 5" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 11" | 279
Diámetro eje de los agujeros | K = | 9 1/4" | 235
Diámetro cara posterior | G = | 7 5/16" | 186
Espesor del flanje | B = | 1 1/2" | 38,1
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1" | 25,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 7" | 178
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 4" | 102
Diámetro exterior del cuello | A = | 5. 56 | 141