> "U" y "F" Especificaciones según Cliente.

Flange Diámetro Nominal 5" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 13" | 330
Diámetro eje de los agujeros | K = | 10 1/2" | 267
Diámetro cara posterior | G = | 7 5/16" | 186
Espesor del flanje | B = | 1 3/4" | 44,4
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/8" | 28,6
Diámetro exterior cara superior | M = | 7 7/16" | 189
Diámetro interior del taladro | C = | 5. 66 | 144
Altura total | N = | 2 3/8" | 60,3
Altura del diámetro del taladro | U = |  |
Diámetro de la boca | F = |  |