Flange Diámetro Nominal 18" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 31" | 787
Diámetro eje de los agujeros | K = | 27" | 686
Diámetro cara posterior | G = | 21" | 533
Espesor del flanje | B = | 4" | 102
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 2" | 50,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 22 1/4" | 565
Diámetro interior del taladro | E = | 18. 19 | 462
Altura total | N = | 6" | 152
Longitud mínima de la Rosca | T = | 3 1/2" | 88,9