> "U" y "F" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 8" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 15" | 381
Diámetro eje de los agujeros | K = | 13" | 330
Diámetro cara posterior | G = | 10 3/4" | 270
Espesor del flanje | B = | 1 5/8" | 41,3
Número de agujeros |  | 12 | 12
Diametro de los agujeros | L = | 1" | 25,4
Diámetro exterior cara superior | M = | 10 1/4" | 260
Diámetro interior del taladro | C = | 8. 72 | 221
Altura total | N = | 2 7/16" | 61,9
Altura del diámetro del taladro | U = |  |
Diámetro de la boca | F = |  |