> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 2 1/2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 9 5/8" | 244
Diámetro eje de los agujeros | K = | 7 1/2" | 190,5
Diámetro cara posterior | G = | 4 1/8" | 105
Espesor del flanje | B = | 1 1/8" | 28,6
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/8" | 28,6
Diámetro exterior cara superior | M = | 4 7/8" | 124
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 4 1/8 " | 105
Diámetro exterior del cuello | A = | 2. 88 | 73,0