Flange Diámetro Nominal 1" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 4 1/4" | 108
Diámetro eje de los agujeros | K = | 1/8" | 3,18
Radio | R = | 2" | 50,8
Espesor del flanje | B = | 9/16" | 14,3
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 5/8" | 15,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 1 15/16" | 49,2
Diámetro interior del taladro | V = | 1. 38 | 35,1
Altura total | O = | 11/16" | 17,5