Flange Diámetro Nominal 5" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 13 3/4" | 349
Diámetro eje de los agujeros | K = | 11" | 279
Diámetro cara posterior | G = | 7 5/16" | 186
Espesor del flanje | B = | 2" | 50,8
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1 3/8" | 34,9
Diámetro exterior cara superior | M = | 7 1/2" | 190
Diámetro interior del taladro | C = | 5. 66 | 144
Altura total | N = | 3 1/8" | 79,4