Flange Diámetro Nominal 16" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 23 1/2" | 597
Diámetro eje de los agujeros | K = | 21 1/4" | 540
Radio | R = | 1/2" | 12,7
Espesor del flanje | B = | 1 7/16" | 36,5
Número de agujeros |  | 16 | 16
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/8" | 28,6
Diámetro exterior cara superior | M = | 18" | 457
Diámetro interior del taladro | V = | 16.19 | 411
Altura total | O = | 3 11/16" | 87,3