> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 24" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 41" | 1041
Diámetro eje de los agujeros | K = | 35 1/2" | 902
Diámetro cara posterior | G = | 27 1/4" | 692
Espesor del flanje | B = | 5 1/2" | 140
Número de agujeros |  | 20 | 20
Diametro de los agujeros | L = | 2 5/8" | 66,7
Diámetro exterior cara superior | M = | 29 1/2" | 749
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 11 1/2" | 292
Diámetro exterior del cuello | A = | 24. 00 | 610