Flange Diámetro Nominal 4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 11" | 292
Diámetro eje de los agujeros | K = | 9 1/4" | 235
Diámetro cara posterior | G = | 6 3/16" | 157
Espesor del flanje | B = | 1 3/4" | 44,4
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/4" | 31,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 6 1/4" | 159
Diámetro interior del taladro | E = | 4. 63 | 118
Altura total | N = | 2 3/4" | 69,8
Longitud mínima de la Rosca | T = | 1 7/8" | 47,6