Flange Diámetro Nominal 6" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 14" | 356
Diámetro eje de los agujeros | K = | 11 1/2" | 292
Diámetro cara posterior | G = | 8 1/2" | 216
Espesor del flanje | B = | 1 5/8" | 41,3
Número de agujeros |  | 12 | 12
Diametro de los agujeros | L = | 1 1/8" | 28,6
Diámetro exterior cara superior | M = | 8 3/4" | 222
Diámetro interior del taladro | C = | 6. 72 | 171
Altura total | N = | 2 5/8" | 66,7