Flange Diámetro Nominal 3" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 8 1/4" | 210
Diámetro eje de los agujeros | K = | 6 5/8" | 168
Diámetro cara posterior | G = | 5" | 127
Espesor del flanje | B = | 1 1/8" | 28,6
Número de agujeros |  | 8 | 8
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,2
Diámetro exterior cara superior | M = | 4 5/8" | 117
Diámetro interior del taladro | J = | 1. 07 | 78,0
Altura total | H = | 3 1/8" | 79,4
Diámetro exterior del cuello | A = | 3. 50 | 88.9