Flange Diámetro Nominal 1 1/4" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 5 1/4" | 133
Diámetro eje de los agujeros | K = | 3 7/8" | 98,4
Diámetro cara posterior | G = | 2 1/2" | 63,5
Espesor del flanje | B = | 3/4" | 19,0
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 3/4" | 19,0
Diámetro exterior cara superior | M = | 2 1/2" | 63,5
Diámetro interior del taladro | C = | 1. 70 | 43,2
Altura total | N = | 1 1/16" | 27,0