> "U" y "F" Espacificaciones según Cliente.

Flange Diámetro Nominal 10" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 23" | 584
Diámetro eje de los agujeros | K = | 19" | 483
Diámetro cara posterior | G = | 12 3/4" | 324
Espesor del flanje | B = | 4 1/4" | 108
Número de agujeros |  | 12 | 12
Diametro de los agujeros | L = | 2" | 50,8
Diámetro exterior cara superior | M = | 14 1/2" | 368
Diámetro interior del taladro | C = | 10. 88 | 276,3
Altura total | N = | 6 1/4" | 159
Altura del diámetro del taladro | U = |  |
Diámetro de la boca | F = |  |