> > "J" Especificaciones según Cliente

Flange Diámetro Nominal 1 1/2" |  | pulg. | mm.
Diámetro exterior | D = | 6 1/8" | 155,6
Diámetro eje de los agujeros | K = | 4 1/2" | 114,0
Diámetro cara posterior | G = | 2 7/8" | 73,0
Espesor del flanje | B = | 7/8" | 22,2
Número de agujeros |  | 4 | 4
Diametro de los agujeros | L = | 7/8" | 22,22
Diámetro exterior cara superior | M = | 2 3/4" | 69,8
Diámetro interior del taladro | J = |  |
Altura total | H = | 2 3/4" | 69,8
Diámetro exterior del cuello | A = | 1. 09 | 48,3